|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **区分** | **施工内容** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **备注** | **质保期** |
| 1 | 永久型围栏 | 围栏-南侧、东南侧 | 钢制围栏 | 米 | 700 | 305.53 |  | 4年 |
| 围栏-西北侧 | 米 | 120 | 305.53 |  |
| 砖墙基础层 | 38cm宽\*25cm深（C15商品混凝土） | 米 | 820 | 65.05 |  |
| 围栏基础砖墙 | 25cm宽\*50cm高 | 米 | 820 | 189.23 |  |
| 砖柱基础 | 长1.0m\*宽0.7m\*深1m（C15商品混凝土浇灌） | 立方 | 100 | 482.93 |  |
| 砌砖柱 |  | 根 | 95 | 1379.80 | 见设计图 |
| 土石方下挖清理、标高 |  | 米 | 820 | 49.28 |  |
| 基础夯实、 回填等 |  | 米 | 820 | 19.71 |  |
| 弹性涂料粉刷 |  | 平方 | 1600 | 34.49 |  |
| 2 | 未拆迁户 围栏 | 原围栏挖出、拆除、维修及安装 | 围栏两侧填埋物下挖清理及切割 | 米 | 300 | 206.97 | 立柱间距2m |
| 新铁栅栏安装 | 8cm\*8cm方钢+1.6cm实心方钢+4cm\*0.4cm扁铁+4cm\*4cm\*0.4cm角铁 | 米 | 600 | 305.53 | 立柱间距3m |
| 土石方下挖清理 |  | 项 | 1 | 49278.54 |  |
| 围栏基础下挖、夯实、浇筑、回填等 | 深0.7 m\*长0.5m\*宽0.5m | 个 | 300 | 120.24 |  |
| 围栏立柱固定件预埋 |  | 个 | 300 | 9.86 |  |
| 3 | 简易围栏 | 施工通道 | 桃型立柱加隔离网（立柱高度2m） 隔离网网眼尺寸：5cm\*20cm 直径-浸塑后6mm | 米 | 600 | 226.68 |  |
| 土石方下挖清理 |  | 项 | 1 | 49278.54 |  |
| 围栏基础下挖、夯实、浇筑、回填等 | 深0.5 m\*长0.5m\*宽0.5m | 个 | 200 | 85.74 |  |
| 围栏立柱固定件预埋 |  | 个 | 200 | 9.86 |  |
| 4 | 其他 | 路基压实、铺装混凝土 | C15商品混凝土，宽度100cm,厚度10cm | 米 | 1000 | 68.99 |  |
| 东南大门 | 5米宽度 | 个 | 1 | 14783.56 |  |
| 通道大门拆移 |  | 个 | 1 | 4928.36 |  |
| 暂列金 |  | 项 | 1 | 100000.00 |  |

